**工作量清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **规格 (L\*W\*H）** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **一** | **1F113开放实验室1** |
| 1 | 全钢中央台 | 3550\*1500\*850 | 组 | 2 | 全钢结构1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。2、其中一组中央台配置：实验室专用鹅颈三口龙头、PP水槽（550\*450\*300）、PP滴水架、单口洗眼器各1套。 |
| 2 | 全钢中央试剂架 | 2800\*400\*850 | 组 | 2 | 全钢结构，2层，钢制层板，带86型5孔插座、灯及开关。含功能柱 |
| 3 | 全钢边台 | 8400\*750\*850 | 组 | 1 | 全钢结构1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 |
| **二** | **1F113开放实验室2** |
| 1 | 全钢中央台 | 3550\*1500\*850 | 组 | 2 | 全钢结构1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。2、其中一组中央台配置：实验室专用鹅颈三口龙头、PP水槽（550\*450\*300）、PP滴水架、单口洗眼器各1套。 |
| 2 | 全钢中央试剂架 | 2800\*400\*850 | 组 | 2 | 全钢结构，2层，钢制层板，带86型5孔插座、灯及开关。含功能柱 |
| **三** | **1F115小实验室** |
| 1 | 全钢边台 | 6500\*750\*850 | 组 | 1 | 全钢结构1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。2、配置：实验室专用鹅颈三口龙头、PP水槽（550\*450\*300）、PP滴水架、单口洗眼器各1套。 |
| 2 | 全钢试剂架 | 4800\*250\*850 | 组 | 1 | 全钢结构，2层，钢制层板，带86型5孔插座、灯及开关 |
| 3 | 全钢吊柜 | 6500\*300\*600 | 组 | 1 | 全钢结构，玻璃对开门 |
| **四** | **单光子房间** |
| 1 | 全钢边台 | 6400\*850\*850 | 组 | 1 | 全钢结构1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 |
| 2 | 钢架实验台 | 900\*900\*850 | 组 | 2 | 钢架结构1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。2、钢架：采用40\*60\*1.5㎜厚优质方管，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮。 |
| **五** | **备用仪器室及样机室** |
| 1 | 钢架电脑台 | 1500\*750\*800 | 组 | 2 | 钢架结构1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。2、钢架：采用40\*60\*1.5㎜厚优质方管，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀。 |
| **六** | **常规实验室** |
| 1 | 钢架实验台 | 1800\*850\*750 | 组 | 1 | 钢架结构1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。2、钢架：采用40\*60\*1.5㎜厚优质方管，表面经过酸洗、除油、磷化处理，环氧树脂静电喷涂，耐潮，耐腐蚀；承重≥150KG。 |
| **七** | **1F110办公室** |
| 1 | 全木办公桌 | 1200\*600\*1500\*600\*750/1200 | 套 | 8 | 桌面选用25mm厚E0级板材；铝合金屏风，高1200mm；三抽活动柜：每套办公桌配一个活动柜，板式结构，采用E0级板材；三抽连锁 |
| 2 | 全木吊柜 | 900\*300\*600 | 套 | 8 | 板式结构，柜体门板选用E0级板材，C型把手 |
| **八** | **2F249暗室** |
| 1 | 全钢边台 | 3500\*750\*850 | 组 | 1 | 全钢结构1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 |
| 2 | 全钢吊柜 | 4100\*300\*600 | 组 | 1 | 全钢结构，玻璃对开门 |
| 3 | 全钢边台 | 1350\*750\*850 | 组 | 1 | 全钢结构1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 |
| 九 | **2F247分子实验室** |
| 1 | 全钢中央台 | 5450\*1500\*850 | 组 | 2 | 全钢结构1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。2、配置：实验室专用鹅颈三口龙头、PP水槽（550\*450\*300）、PP滴水架、单口洗眼器各1套。 |
| 2 | 全钢中央试剂架 | 4700\*400\*850 | 组 | 2 | 全钢结构，2层，钢制层板，带86型5孔插座、灯及开关。含功能柱 |
| 3 | 全钢边台 | 6200\*750\*850 | 组 | 1 | 全钢结构1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 |
| 4 | 全钢吊柜 | 5792\*300\*600 | 组 | 1 | 全钢结构，玻璃对开门 |
| 十 | **2F268准备间** |
| 1 | 全钢边台 | 4250\*750\*850 | 组 | 1 | 全钢结构1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 |
| 2 | 全钢试剂架 | 4250\*250\*850 | 组 | 1 | 全钢结构，2层，钢制层板，带86型5孔插座、灯及开关 |
| 3 | 全钢吊柜 | 4250\*300\*600 | 组 | 1 | 全钢结构，玻璃对开门 |
| 十一 | **2F268实验室** |
| 1 | 全钢中央台 | 2600\*1500\*850 | 组 | 1 | 全钢结构1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 |
| 2 | 全钢中央试剂架 | 2600\*400\*850 | 组 | 1 | 全钢结构，2层，钢制层板，带86型5孔插座、灯及开关。含功能柱 |
| 3 | 全钢边台 | 5350\*750\*850 | 组 | 1 | 全钢结构1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 |
| 4 | 全钢吊柜 | 5350\*300\*600 | 组 | 1 | 全钢结构，玻璃对开门 |
| 5 | 全钢边台 | 6400\*750\*850 | 组 | 1 | 全钢结构1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。2、配置：实验室专用鹅颈三口龙头、PP水槽（550\*450\*300）、PP滴水架、单口洗眼器各1套。 |
| 6 | 全钢边台 | 3800\*750\*850 | 组 | 1 | 全钢结构1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面。 |
| 7 | 全钢吊柜 | 3800\*300\*600 | 组 | 1 | 全钢结构，玻璃对开门 |